Compte rendu du 4 mars

Rios Sanchez Elena

Aujourd’hui, comme à chaque séance, on a dû remettre tous les fils en place parce qu’il y a certains qui se sont décrochés. Dans l’application MIT, j’ai rajouté un slidder pour pouvoir changer par bluetooth la distance entre le réveil et la personne.

J’ai aussi voulu m’occuper des lumières et comme M.Masson était occupé, j’ai connecté plusieurs LEDS en série. Cependant, l’intensité des LEDS était très faible. M. Masson nous a donné une bande de LEDS que qu’on va mettre tout autour du réveil en dessous de plexiglass pour éclairer le réveil lors de son activation. Il nous a aussi envoyé un programme qui fait un jeu de lumières très jolie.

Ce midi on est allé au fablab avec Mathilde où un a généré la boite en bois qui va nous servir de réveil.

Il nous reste donc à installer le réveil avec les lumières et le plexiglass, faire quelques modifications sur l’application du genre allumer les LEDS quand le réveil sonne.